시     방    서(규격서)

【품명,규격】: 볼라드(i-9804)

1. 적용범위 및 분류

1.1 적용범위 : 이 볼라드는 교통약자의 이동편의 증진법 제21조(보행시설물의 설치)와 동법 제12조(이동편의시설의 종류) 및 동법 시행규칙 제9조(보행시설물의 구조 등)에 의거 장애인, 고령자, 임산부, 영유아를 동반한 자, 어린이 등 생활을 영위함에 있어 이동에 불편을 느끼는 교통약자가 안전하고 편리하게 이동할 수 있도록 보행자의 안전하고 편리한 통행을 방해하지 아니하는 범위 내에서 설치하는 볼라드(자동차 진입억제용 말뚝)에 대하여 규정한다.

2. 적용자료 및 문서 : 교통약자의 이동편의증진법 시행규칙 보행시설물의 구조

시설기준에 관한 세부기준

3. 필요조건

3.1 재료

3.1.1 : 이 볼라드의 주요 구조를 구성하는 몸체는 알루미늄 주물로 분체도장한

것이다.

3.1.2 : 재료는 상온에서 변형이 없어야 하고 내구성이 뛰어나야 하며, 유지관리            가 용이하여야 한다.

3.1.3 : 주물 볼라드(i-9804) 제작시 부재의 접합은 알곤용접 또는 동등 이상의

성능이 인정되는 방법으로 하고, 용접부위는 미려하게 마감한다.

3.2 형태

주물볼라드 i-9804

규격 : 350 x 350

3.3 제조 및 시공

3.3.1 : 시험체는 구성 부재 및 구성 부재를 조립한 것을 사용한다.

다만 구성 부재에 대하여 시험이 불가능할 경우 이를 대신할 수 있는

시험편을 사용해도 된다. 이 경우 시험편은 구성 부재의 재질과 동일

하고 동시에 도막의 처리 조건도 동일하여야 한다.

3.3.2. : 제품검사는 다음 항목에 대하여 7항의 시험방법 및 육안 등에 의해

실시한다.

3.3.3. : 이 볼라드는 보행자의 안전하고 편리한 통행을 방해하지 아니하는 범위 내             에서 설치하여야 한다.

3.3.4. : 이 볼라드의 간격은 1.5미터 내외로 하여야 한다.

3.3.5. : 시공완료 후 표면에 묻은 흙, 먼지 등을 깨끗한 천으로 닦아준다.

3.3.6. : 설치가 설계도 및 시방서에 명시된 바와 같이 설치되었는가의 여부와

손상 유무를 확인한다.

3.3.7. : 기타사항은 감독관과 상의하여 시공토록 한다.

3.4 기능 및 성능

●이 볼라드는 알루미늄 주물로 제작되어져 현장별 설치시 주변경관과

잘 어울릴 수 있는 독특한 재료 및 구조이다.

3.5 마감 및 외관

3.5.1 : 바탕이 주변 환경과 잘 어울려야 한다.

● 제작이 완료된 제품은 육안으로 판별했을 때 긁힘이나 균열이 발생되                 어서는 안 된다.

4. 검사 및 시험

4.1 검사

4.1.1 : 이 볼라드의 겉모양, 형상 및 치수, 재질 및 품질에 대하여 정해진 시험            방법에 따라 시험하고 판정기준의 규정에 합격하여야 한다.

4.2 시험방법

4.2.1 : 이 볼라드의 재료시험은 인열강도, 노화시험, 내열성 등 감독관 및 고객이 요구하는 항목에 대해 실시하며 시험기준은 표1 와 같다.

표1. 품질시험 기준

구 분	시 험 항 목	단위	성 능	적 용 항 목
몸 체	금속 재료 인장 시험	N/㎟	400	KS B 0802

5. 표시

5.1 표시 : 골판지 상자 외면에는 다음사항을 표시한 스티커 또는 인쇄물을 부착하          여야 한다.

(1) 제품명

(2) 모델명 및 수량

(3) 제조회사명 및 연락처

6. 기타 참고사항

이 규격에 명시되지 않은 사항은 일반상 관례에 따른다.