휴 지 통

* 휴지통(i-7005)

일반사항

1. 적용범위

① 본 시방서는 아파트공원이나 놀이터, 야외에 설치하는 휴지통에 관한 제반사항을      규정한다.

② 휴지통은 설계도면 및 관련 시방규정에 따라 제적, 조립, 시공되어야 하며 사          전에 감독원의 승인을 얻어야 한다.

2. 법적 요구사항

휴지통 제작 및 시공에 있어 설계도서도면에 별도로 언급되지 않은 사항에 대해서는 감독관의 지시에 따른다.

3. 운반 및 보관 취급

모든 자재는 운반 및 보관 취급 중 충격이나 과적재로 인한 변형이나 손상이 발생하지 않도록 한다.

4. 유지관리

설치가 완료된 휴지통은 발주자에게 최종 인수인계 시까지 수급인 책임 하에 유지관리 되어야 한다.

자재

휴지통의 규격과 재료는 다음과 같다.

* 규격 : 550 x 400

* 재료 : P.E - 고압축 판넬

철재 - 내함 : sts pl T0.5

외함 : st pl T1.2

형태

1. 상부 뚜껑은 쓰레기 투입구를 정면에 두어 제작하고, 입구 윗부분에 지붕형태로 가공을

하여 쓰레기통 내부가 보이지 않게 한다.

2. 쓰레기통은 설치시 수평이 되도록 하여야한다.

3. 뚜껑 표면은 광택을 유지하도록 하여야 한다(철제 부분).

4. 외함은 st pl T1.2으로 제작하며 하부에 배수구를 타공한다.

5. 상부 뚜껑과 외함, 내함 등의 끝부분은 밴딩하여 깔끔하게 마무리 되어야 한다.

6. P.E는 가공부위에 거스러미가 없도록 가공하여 견고히 부착한다.

기능 및 외관

1. 외관부분 하기 도면 및 이미지 참조

-휴지통 참조 이미지-

2. 외관

-T1.2 st pl을 사용하여 외관을 형성하고, 측면은 고압축판넬을 사용하여

마감을 한다.

-뚜껑에 쓰레기통 내부가 보이지 않도록 지붕형태로 가공을 한다.

제품 보증 기간

휴지통 제품 하자 기간은 준공검사 일로부터 2년간 한다.

(단, 외부의 강압에 의한 파손은 책임지지 않는다)