휴 지 통

* 휴지통(i-7006)

일반사항

1. 적용범위

① 본 시방서는 아파트공원이나 놀이터, 야외에 설치하는 휴지통에 관한 제반사항을      규정한다.

② 휴지통은 설계도면 및 관련 시방규정에 따라 제적, 조립, 시공되어야 하며 사          전에 감독원의 승인을 얻어야 한다.

2. 법적 요구사항

휴지통 제작 및 시공에 있어 설계도서도면에 별도로 언급되지 않은 사항에 대해서는 감독관의 지시에 따른다.

3. 운반 및 보관 취급

모든 자재는 운반 및 보관 취급 중 충격이나 과적재로 인한 변형이나 손상이 발생하지 않도록 한다.

4. 유지관리

설치가 완료된 휴지통은 발주자에게 최종 인수인계 시까지 수급인 책임 하에 유지관리 되어야 한다.

자재

휴지통의 규격과 재료는 다음과 같다.

* 규격 : 500x300

* 재료 : 철재 - 내함 : st pl T2

외함 : st pl T4.5

형태

1. 상부 뚜껑은 쓰레기 투입구를 중앙에 제작하고 상부 지붕을 ‘ㄷ’자로 감싸 쓰레기통 내부가

보이지 않게 제작한다.

2. 쓰레기통은 설치시 수평이 되도록 하여야한다.

3. 최종 도장 마감에 있어, 이물질이 없어야 한다.

4. 외함은 st pl T4.5를 사용하여 절곡 가공을 한다.

5. 상부 뚜껑과 외함, 내함 등의 끝부분은 밴딩하여 깔끔하게 마무리 되어야 한다.

기능 및 외관

1. 외관부분 하기 도면 및 이미지 참조

-휴지통 참조 이미지-

2. 외관

-사각통에 st pl T2을 절곡 가공을 하여 내부에 내통을 넣어 상부에 뚜껑을

씌운다.

-뚜껑에 쓰레기통 내부가 보이지 않도록 ‘ㄷ’ 형태의 철판으로 마감을 한다

제품 보증 기간

휴지통 제품 하자 기간은 준공검사 일로부터 2년간 한다.

(단, 외부의 강압에 의한 파손은 책임지지 않는다)