휀스 시방서

디자인 휀스 (i-9017A)

1.적용범위 및 분류

1-1. 적용범위

이 규격은 지역표시 및 경계를 목적으로 공원용, 건축물 울타리용, 도로용 등에 설치 사용하는 디자인휀스에 대하여 규정한다.

2. 인용규격

다음에 나타내는 규격은 이 표준에 인용됨으로써 이 표준의 규정 일부를 구성한다.

이러한 인용규격은 그 최신판을 적용한다.

KS B 1002   6각 볼트

KS B 1012   6각 너트

3. 부품의 명칭 및 재료

3-1 부품의 명칭

디자인 휀스는 주주, 주주 캡, 플레이트, 6각 볼트 너트등의 부재로 이루어진다.

3-2 부품의 재료

디자인휀스에 사용하는 부품의 재료는 표1에 표시한 규격 또는 이와 동등 이상의       품질을 갖는 재료로 하며, 각기 그 기능을 발휘하는데 충분한 강도를 갖는 것         이어야 한다.

표 1 <재료>

	부품 명칭	적용 규격
	주기둥캡, 종골캡, 연결캡,	알루미늄 주물로 분체도장한 것.
	6각 볼트	KS B 1002에 따름.
	6각 너트	KS B 1012에 따름.

4. 제조 및 표면가공 방법

4-1  디자인 휀스의 가공 및 조립은 도면과 동일하게 조립되어야 한다.

4-2  디자인 휀스 제작시 부재의 접합은 알곤 용접 또는 동등이상의 성능이 인정           되는 방법으로 하고, 용접부위는 미려하게 마감한다.

6. 품질

6-1 겉모양

디자인휀스 부재는 외관상 거칠지 않고 끝마무리가 양호하여야 하며, 변형, 균열,       터짐 및 용접모양에 흠 등이 없어야 한다.

6-2 성 능

a) 연직 하중 시험   최대 잔류 휨 정도 4mm이하, 처짐, 풀림이 없을 것

b) 수평 하중 시험   최대 잔류 휨 정도 8mm이하

7. 시 험

7-1 시험체 및 시험편의 채취 방법

시험체는 구성 부재 및 구성 부재를 조립한 것을 사용한다. 다만 구성 부재에 대       하여 시험이 불가능할 경우 이를 대신할 수 있는 시험편을 사용해도 된다. 이 경       우 시험편은 구성 부재의 재질과 동일하고 동시에 도막의 처리 조건도 동일하여       야 한다.

7-2 연직 하중 시험

구성 부재를 3스팬 조립하여 주주를 충분히 고정시킨 후 4등분점 2선 하중 방         식에 의해서, 중앙의 상부 횡대에 20×4cm(길이×높이)의 판을 설치하고, 그 판에       1470N의 하중을 서서히 1분간 가한다. 다음에 그 하중을 제거하고 그 상태를 기       준으로 하여 다시 1470N의 하중을 5분간 가하고, 그 하중을 제거한 후에 하중점       의 최대 잔류 휨 정도를 측정한다. 병행하여 접합부의 풀림, 벗겨짐 유무를 조사       한다. 다만 상부 횡대와 하부 횡대의 단면 계수가 다를 경우 각기 그 것에 따른       다.

7-3 수평 하중 시험

구성 부재의 주주에 대해서는 네트의 부착면에 직각 방향으로, 표4에 표시된          하중을 수평 방향으로 5분간 가한 후에, 하중을 제거하고 최대 잔류 휨 정도를 측정한        다. 최대 잔류 휨 정도의 측정은 높이 1.5m의 위치에서 실시하고, 1.5m 이하인 것은 그 각       각의 높이에서 측정한다.

주주의 높이	하중 N
1500mm 이하	490
1500mm 초과	588

표 4 <수평하중>

8. 검 사

제품검사는 다음 항목에 대하여 7항의 시험방법 및 육안 등에 의해 실시하고, 5항     및 6항의 규정에 적합하여야 한다.

(1) 겉모양

(2) 치수

(3) 성능

a) 연직하중

b) 수평하중

9. 표 시

디자인형 울타리에는 각 제품마다 다음 사항을 표시하여야 한다.

a) 치수

b) 제조자명 또는 그 약호

c) 제조연월

10. 조립 및 시공방법 설명서

a) 완성된 울타리 및 주주는 운반시 훼손방지를 위해 울타리와 주주는 비닐 보호막      으로 포장을 해서 현장으로 반입한다.

b) 주주와 주주의 간격은 도면에 준하여 설치한다.

c) 주주는 콘크리트 타설과 동시에 수직되게 세우고 좌우 이동이 없도록 흙을 다져       주어야 한다. 이 때, 주의사항은 주주가 정확하게 수직을 유지할 수 있도록 수직       또는 수평기를 사용하여 설치한다.

d) 횡골 조립은 콘크리트가 충분히 양생된 후에 주주에 연결밴드를 부착하여 볼트를       잘조여 유동이 없도록 하여야 한다.

e) 종골 조립은 횡골과 종골을 밀착시켜 볼트를 잘조여 유동이 없도록 하여야 한다.

f) 공사 완료후 주위 환경을 깨끗이 하여야 한다.

g) 공사시 안전에 유의하여야 하며, 감리자의 지시 및 현장 안전수칙에 따라야 한다.

h) 이외의 사항에 대하여는 인도․인수 당사자간의 협의에 따른다.

11. 현장설치시 주의사항

a) 반입제품은 발주처의 감독관 또는 검수원의 승인을 득한 후 납품설치한다.

b) 현장설치시 사전현장의 위치와 형태 등을 정확히 실측하여 오차없이 제작설치한다.

c) 설치시 제품의 접합부위는 견고하여야 하며 흔들림이 있어서는 안되며, 수직 수평       이 맞고 견고하게 설치하여야 한다.