회 전 놀 이 시 방 서

회전놀이 (i-1001rp)

일반사항

1. 적용범위

① 본 시방서는 공원이나 놀이터, 기타 휴게공간에 설치하는 회전놀이에 관한 제반사항을 규정한다.

② 회전놀이는 설계도면 및 관련 시방규정에 따라 제적, 조립, 시공되어야 하며 사전에 감독원의 승인을 얻어야 한다.

2. 법적 요구사항

회전놀이 제작 및 시공에 있어 설계도서도면에 별도로 언급되지 않은 사항에 대해서는 감독관의 지시에 따른다.

3. 운반 및 보관 취급

모든 자재는 운반 및 보관 취급 중 충격이나 과적재로 인한 변형이나 손상이 발생하지 않도록 한다.

4. 유지관리

설치가 완료된 회전놀이는 발주자에게 최종 인수인계 시까지 수급인 책임 하에 유지관리 되어야 한다.

자재

1. 회전놀이

회전놀이의 규격과 재료는 다음과 같다.

* 규격 : 2010*2010

* 재료 : 목재 - 합판(자작나무).

철재 - st pipe, st pl.

제작 및 설치,조립

1. 제작

① 설계도서에 지정한 목재수종을 선택 사용한다

② 압축강도 및 인장강도, 휨강도를 요구하는 구조물일 경우는 섬유방향으로 제재하며

전단강도를 요구할 때는 직각 방향으로 제재한다.

③ 가급적 변재보다는 내구성이 큰 심재를 이용하여 사용한다.

④ 목재 방부제는 KS F 2250에서 규정하는 것으로 성능기준에 적합한 방부효력이 있다.

⑤ 목제 접합에 사용하는 철물과 부재는 KS F 4515에 적합한 제품을 사용한다

2. 설치

① 설치할곳의 수평작업을 한다

② 조립 및 시공은 관련 전문건설업 면허를 소지한 업체의 전문기술자에 의해 행해져     야한다.

③ 수평작업후에 지면을 650*650정도 파고 기초(500*500*300)를 친다.

④ 도면에 표기된 기초를 확립하고 양생 시킨다.

⑤ 양생시후 셋트앙카를 기초당 4개씩 설치하여 고정한다.

⑥ 앙카 사용시 방수층 보호를 주의해야 하며, 현장 상황에 맞게 시공한다.

⑦ 공사 시 안전에 유의하여야 하며 감독관의 지시 및 현장안전수칙에 따라야 한다.

⑧ 기타 형태 및 재료 규격은 설계도면에 따른다.

3. 조립

① 용접은 해당작업의 시험이나 그이상의 검정시험에 합격한 용접공에 의해 시행해야

한다.

cf)단 동등한 경험자로 용접에 관한 전문지식과 경험을 충분히 갖추고 있다고 감

독자가 인정하는 경우에는 이규정을 따르지 않아도 된다.

② 용접에 의한 수축량과 찌그러짐 등의 변형을 고려하여 마무리 규격의 형상을

얻을수 있도록 해야 한다.

③ 철재의 용접은 가스용접, 불활성가스, 아크용접, 아르곤가스용접 등의 방법을 사용

하고 재료 및 부위별 용접방식의 선택은 설계도면 및 특별시방서에 따른다.

④ 모재의 용접면은 용접전에 페인트, 기름,녹,수분, 스케일 등 용접에 지장이

있는것을 제거하여야 한다.

⑤ 용접기와 부속기구는 주어진 용접조건에 알맞는 구조 및 기능을 갖고 안전하게

용접할수 있어야 한다.

⑥ 용접봉은 해당 한국산업규격에 합격된 것이어야 하고 실제 사용할위치와 기타

조건에 대하여 제작자가 추천하는 크기와 분류번호를 가진 피복된 용접봉이어야

한다.

4. 볼트 접합

① 볼트는 나사를 무리하게 조여 손상되지 않도록 하고 정확하게 구멍속으로

박아야 하며 볼트 박기중 볼트머리가 손상되지 않도록해야 한다.

② 볼트조임전후에 불량 볼트의 유무를 검사하고 불량볼트에 대해서는 적절한

보완 조치를 해야한다.

③ 볼트 및 너트와 와샤는 용융 아연도금한 것이나 스텐레스강이어야 한다.

④ 와샤는 볼트머리 아래 및 너트 아래에 각각 한장씩 사용하며 볼트머리와 너트는

정연하게 놓여야 한다.

⑤ 볼트조임은 핸드렌치,임팩트렌치 등을 이용하여 느슨하지 않도록 적절히 조이며

구조상 중요한 부분에는 스프링 와셔나 잠금기가 붙은것을 사용하여 풀림을

방지해야 한다.

형태

회전놀이의 형태는 다음을 참조한다.

< 참 조 그 림 >

검사

시공이 완료되면 수금인은 감독자로부터 다음 사항에 대한 검사를 받아야 하며, 검사 시 지적된 불량 부분은 명시된 시방 규정에 따라 즉시 수정 보완 되어야 한다.

① 설계도와 시공 구간 및 위치의 일치 여부

② 설치 후 현장 복구 상태

③ 제품 보증 기간

회전놀이의 제품 하자 기간은 준공검사 일로부터 2년간 한다.

(단, 외부의 강압에 의한 파손은 책임지지 않는다)