흔 들 놀 이 시 방 서

흔들놀이(i-1001wp)

일반사항

1. 적용범위

① 본 시방서는 공원이나 놀이터, 기타 휴게공간에 설치하는 흔들놀이에 관한 제반사항을 규정한다.

② 흔들놀이는 설계도면 및 관련 시방규정에 따라 제적, 조립, 시공되어야 하며 사전에 감독원의 승인을 얻어야 한다.

2. 법적 요구사항

흔들놀이 제작 및 시공에 있어 설계도서도면에 별도로 언급되지 않은 사항에 대해서는 감독관의 지시에 따른다.

3. 운반 및 보관 취급

모든 자재는 운반 및 보관 취급 중 충격이나 과적재로 인한 변형이나 손상이 발생하지 않도록 한다.

4. 유지관리

설치가 완료된 흔들놀이는 발주자에게 최종 인수인계 시까지 수급인 책임 하에 유지관리 되어야 한다.

자재

1. 흔들놀이

흔들놀이의 규격과 재료는 다음과 같다.

* 규격 : 1인용

* 재료 : HPL - 고압축 판넬.

철재 - ST PL.

탄성 스프링.

제작 및 설치

1. 제작

① 설계도서에 지정한 고압축 판넬을 선택 사용한다

② 철재 스프링 설치시 스프링의 간격이 충분하며 움직일 때 스프링 사이에 발이 끼는          것을 방지하기 위해 반드시 안전 보호 장치로 어린이의 손이나 발이 끼지 않도록           한다.

③ 제품모형전체 모서리가 R20 이상이어야 하며 부딛쳤을 때 충격을 감소할 수 있는          물질과 돌기가 없어야 한다.

④ 목재 방부제는 KS F 2250에서 규정하는 것으로 성능기준에 적합한 방부효력이 있다.

⑤ 설치놀이는 제품의 사양대로 도면을 준수하여 설치하되 바닦마감이 모래포설시 기          초가 모래에 충분히 묻히도록 한다.

2. 설치

① 설치할곳의 수평작업을 한다

② 조립 및 시공은 관련 전문건설업 면허를 소지한 업체의 전문기술자에 의해 행해져     야한다.

③ 수평작업후에 지면을 550*550*450정도 파고 기초(400*400*300)를 친다.

④ 도면에 표기된 기초를 확립하고 양생 시킨다.

⑤ 양생시후 셋트앙카를 기초당 4개씩 설치하여 고정한다.

⑥ 앙카 사용시 옥상일 경우 방수층 보호를 주의해야 하며, 현장 상황에 맞게 시공한다.

⑦ 공사 시 안전에 유의하여야 하며 감독관의 지시 및 현장안전수칙에 따라야 한다.

⑧ 기타 형태 및 재료 규격은 설계도면에 따른다.

형태

흔들놀이의 형태는 다음을 참조한다.

< 참 조 그 림 >

검사

시공이 완료되면 수금인은 감독자로부터 다음 사항에 대한 검사를 받아야 하며, 검사 시 지적된 불량 부분은 명시된 시방 규정에 따라 즉시 수정 보완 되어야 한다.

① 설계도와 시공 구간 및 위치의 일치 여부

② 설치 후 현장 복구 상태

③ 제품 보증 기간

흔들놀이의 제품 하자 기간은 준공검사 일로부터 2년간 한다.

(단, 외부의 강압에 의한 파손은 책임지지 않는다)