- 전 통 정 자 -

전통정자 (i-2402_2)

- 규격 : ¢5949

- 재료 : 목재 - 미송방부목

석재 - 화강석 통석. 한식 시멘트 기와.

1. 적용범위

1.1 적용범위 본 규격은 공원,아파트단지 내,기타 외부 휴게공간에 설치되는 시설에 대하여 규정한다.

2. 법적 요구사항

전통정자 제작 및 시공에 있어 설계도서도면에 별도로 언급되지 않은 사항에 대해서는 감독관의 지시에 따른다.

3. 필요조건

3.1 재료

3.2 형 태

˙ 제품의 모양은 아래 그림에 따르며 세부내용은 첨부도면에 표기한다.

3.3 제조 및 가공

㈎ 목재의 가공 및 제작

A. 목재는 양질의 목재를 사용한다

B . 목재는상품재질의 증기건조목이나 장기간 자연건조에 의해 충분히건조된것을 사용하고 조립시 변형에 의한 결      함이 없도록 하여야 한다.

C. 목재는 굽는것,갈라진것,벌레먹은것,썩은것 등을 사용할 수 없다.

D. 목재면은 매끈하게 대패질하여야 하며 대패질 마무리 정도는 中 이상이여야 한다.

E. 목재는 완전히 건조한 것으로 사용하여 시공후 비틀림을 방지하며 친환경 ACQ(Alkaline Copper Quaternary 구     리,알킬암모니움 화합물 ) H3등급이상의 방부를 실시한다.

G. 목재의 가공 및 제작은 목재구입 → 용도별 절단 → 박피,제재,깍기 → 구멍뚫기,따내기,모담기 등 1차가공 →       건조 → 방부처리 → 양생의순서로 시행한다.

H. 목재의 단면을 표시하는 치수는 마무리치수로 하며 건조,수축,대패질,기타 마무리 여유을 두어 3~5㎜ 인정         해야한다.

① 설계도면과 특별시방서에 별도로 정한 경우 이를 따른다.

② 자동대패의 경우 대패후 축소허용치 3~5㎜ 인정해야 한다.

I. 목재의 보관은 변형,오염,손상,변색,부패,습기 등을 방지할 수 있도록 하기위해 직접 지면에 접촉하지 않도록 하고    습기 및 직사광선에 직접 노출되지 않는 통풍이 잘되는 곳에 보관해야한다.

J. 목재의 자연건조는 적정한 온도, 습도, 풍속 조건하에서 시행하여 함수율 18%의

기건상태가 되도록 하며, 인공건조를 할 경우에는 사전에 1~3개월 정도 자연건조된목재를

사용해야한다.

K. 목재의 건조는 자연건조법과 인공건조법을 사용할 수 있으며, 시공기간, 비용의 경제성,목재의 품질을 고려하여     적절한 건조법을 선택해야 한다.

L. 목재의 마감면은 별도의 규정이 없는 경우 모두 대패질 마무리를 하며, 마무리의 정도는

상∙중∙하 구분 등급에서 중이상으로 한다.

2. 판 재 류

A. 판재류는 단면에 네 모퉁이가 직각인 것을 사용해야 한다. 단 감독자가 시설의 제작에 지장이 없다고 인정하는      경우에는 예외로 한다.

B. 판재류는 목재의 두께가 7.5㎝ 미만이고, 폭이 두께의 4배 이상인 것으로 한다.

3. 각 재 류

A. 각재류는 단면의 네 모퉁이가 직각이어야 한다.

B. 각재류는 목재의 두께가 7.5㎝ 미만이고 폭이 두께의 4배 미만인것 또는 두께 및 폭이 7.5㎝ 이상인 것으로        한다.

3.4 기능 및 성능

1) 친환경 방부목 전체사용으로 안전하며, 또한 양질의 방부목으로 견고하다.

2) 아스팔트 슁글로 제작된 정자의 지붕은 변형 및 누수가 거의 없으며 수명 또한 매우 뛰어나다.(해당모델한함)

3) 기둥 보호커버로 기둥과 지면 사이의 부식을 최대한 방지하였다.

4) 기둥의 특수 열처리 도장으로 인하여 색상이 미려하며, 쪽재 불사용으로 뒤틀림이 없고 지붕재는 아키라이트

(Archilight)계열(해당모델한함),지정색 사용으로 태양열 차단 및 자외선 차단이 좀 더 우수하고 뒤틀림이 없으

므로 장기간 사용하여도 변형이 없다.

3.5 마감 및 외관

- 목재시설물을 설치한 후 시설물의 모서리, 위험성이 있는곳 등은 미려하게 마무리한다.

- 목재와 이음 재료 부분은 매끄럽게 처리한다.

- 사다리 및 난간대 부분은 내구성이 강한 판재를 사용하여 완전하게 조립하여 시공된 후 흔들림이 없어야 한다.

3.6 기타사항

- 제품 부재의 색상은 다양하고 한국산업 규격의 기준과 제품생산업체의 색상의 기준을 따르며 도장재는 변색되지

않아야 한다.

- 시설의 설치는 시방서나 제품생산업체가 공급하는 설치 안내서에 따라 설치해야 한다.

- 설치는 설치 경험이 있는 숙련된 기술자에 의해 시행되어야 한다.

4. 검사 및 시험

4.1 검사

4.1.1 검사물의 크기 및 구성방법

- 검사단위는 1대로 한다.

항 목	검사방법	검사조건
최소반경	체 크 검 사	치수검사, 최소 반경 = 2M )
외관		시각적 검사
얽매임		시각적 검사, 촉각적 검사

4.2 시험

- 외관 표면에 도장상태,변형,뒤틀림등을 육안으로 확인한다.

- 사용자의 신체,신체일부 또는 옷이 걸려 발생하게 되는 위험요소가 있는지 육안으로 확인한다.

4.3 시험조건

- 온도 : 23 ± 5 ℃

- 상대습도 : 55 % ～ 75 %

- 시료의 크기 및 채취방법

- 치수검사 : 줄자 또는 강제곧은자로 확인한다.

- 시각적 검사 : 육안으로 확인한다.

- 촉각적 검사 : 손으로 만져서 확인한다.

5. 포장 및 표시

5.1 포장

- 매 제품은 운반 및 적재등 보관 관리에 용이하도록 일반 상관례에 따라 제품이 손상되지

않도록 완전하게 포장하여야 한다.

5.2 표시

- 모든 제품에는 적당한 크기와 모양의 물품표지를 선명하게 표시한다.