시 방 서

평의자 (i-3118)

일반사항

1. 적용범위

① 본 시방서는 공원이나에 설치하는 시설물에 관한 제반사항을 규정한다.

② 시설물은 설계도면 및 관련 시방규정에 따라 제적, 조립, 시공되어야 하며 사전에     감독원의 승인을 얻어야 한다.

2. 법적 요구사항

시설물 제작 및 시공에 있어 설계도서도면에 별도로 언급되지 않은 사항에 대해서는 감독관의 지시에 따른다.

3. 운반 및 보관 취급

모든 자재는 운반 및 보관 취급 중 충격이나 과적재로 인한 변형이나 손상이 발생하지 않도록 한다.

4. 유지관리

설치가 완료된 시설물은 발주자에게 최종 인수인계 시까지 수급인 책임 하에 유지관리 되어야 한다.

자재

1. 벤치

벤치의 규격과 재료는 다음과 같다.

* 규격 : 1800 * 1800

* 재료 : 목재 - 하드우드

제작 및 설치

1. 제작

① 벤치 좌대는 하드우드로 하며, 충격 강도 및 하중에 견디어야 한다.

② 목재는 내구성이 강한 남양재 하드우드(리아또)를 사용한다.

③ 목재는 갈라짐이나 뒤틀림이 없어야하고 옹이는 피하여 선별해 사용한다.

④ 목재의 방부는 필요치 않으며, 함수율은 15%이하로 건조하여 사용한다.

⑤ 특별히 규정하지 않은 부자재는 도금 또는 도장된 제품의 사용을 원칙으로 하되,           알루미늄, 스테인레스 재질 등은 예외로 할수 있다.

2. 설치

① 설치할 곳의 수평작업을 한다

② 수평작업 후에 지면을 500*150*150정도 파고 기초를 친다

③ 도면에 표기된 기초를 확립하고 양생 시킨다

④ 양생 후 셋트앙카를 기초당 2개씩 설치 한다

⑤ 단. 옥상부 및 하부 콘크리트 구체인 경우 기초를 제외하고 현장 여건에 따라 셋트     앙카를 설치 한다.

⑥ 앙카 사용시 방수층 보호를 주의해야 하며, 현장상황에 맞게 시공 한다

⑦ 공사 시 안전에 유의하여야 하며 감독관의 지시 및 현장안전수칙에 따라야 한다.

⑧ 기타 형태 및 재료 규격은 설계도면에 따른다.

3. 검사

시공이 완료되면 수금인은 감독자로부터 다음 사항에 대한 검사를 받아야 하며, 검사 시 지적된 불량 부분은 명시된 시방 규정에 따라 즉시 수정 보완 되어야 한다.

① 설계도와 시공 구간 및 위치의 일치 여부

② 설치 후 현장 복구 상태

③ 제품 보증 기간

시설물의 제품 하자 기간은 준공검사 일로부터 2년간 한다.

(단, 외부의 강압에 의한 파손은 책임지지 않는다)