- 조형물 시방서 -

조형물 (i-501)

- 규격 : 1.(680(+-VER) x 300(+-VER))

2.(1267(+-VER) x 300(+-VER))

3.(1052(+-VER) x 300(+-VER))

4.(1277(+-VER) x 300(+-VER))

- 재료 : 철재 - T1.6갈바나이즈스틸

1. 일반사항

1) 적용범위

① 본 시방서는 공원, 관광시설, 놀이터등과 같은 공공장소에  설치하는

조형물에 관한 제반사항을 규정한다.

② 조형물의 제작 및 설치에 필요한 적용기준, 이행기준, 재료품질, 제작방법,

설치, 품질기준 등에 관한 일반사항을 포함하며, 재료 및 설치 특성에 따라

조립제품시설, 제작설치시설을 포함한다.

③ 조형물은 설계도면 및 관련 시방규정에 따라 제작, 조립, 시공되어야 하며

사전에 감독원의 승인을 얻어야 한다.

2) 법적 요구사항

조형물 제작 및 시공에 있어 설계도서도면에 별도로 언급되지 않은 사항에

대해서는 감독관의 지시에 따른다.

3) 운반 및 보관 취급

모든 자재는 운반 및 보관 취급 중 충격이나 과적재로 인한 변형이나 손상이

발생하지 않도록 한다.

4) 유지관리

설치가 완료된 조형물은 발주자에게 최종 인수인계 시까지 수급인 책임 하에 유지관리 되어야 한다.

5) 관련규정

1) 참조규격

가. 한국산업규격

KS A 9001～9003  품질시스템규격

KS B 0052        용접기초

KS B 0056        용접부 비파괴 시험기호

KS B 0106        용접용어

KS B 0885        용접기술에 있어서의 시험방법 및 판정기준

KS B 1002        6각 볼트

KS B 1010        마찰접합용, 고장력 6각 볼트, 6각 너트, 평와셔의 세트

KS B 1012        6각 너트

KS B 1101        냉간성형 리벳

KS B 1102        열간성형 리벳

KS D 0002        비철금속 재료의 검사통칙

KS D 3502        열간압연 형각의 모양, 치수, 무게 및 그 허용차

KS D 3503        일반구조용 압연강재

KS D 3504        철근콘크리트용 봉강

KS D 3506        용융아연도금 강판 및 강대

KS D 3507        배관용 탄소강관

KS D 3515        용접구조용 압연강재

KS D 3527        철근콘크리트용 재생봉강

KS D 3529        용접구조용 내후성 열간압연 강재

KS D 3546        체인용 원형강

KS D 3566        일반구조용 탄소강관

KS D 3568        일반구조용 각형강관

KS D 3576        배관용 스테인리스 강관

2. 요구조건

1) 설계요구조건

① 내구년한은 주변시설과의 조화를 이룰 수 있도록 설정해야 하며, 시설

특성상 불가피할 경우에는 시설의 교체시간주기를 고려하여 설계해야 한다.

② 관련시설의 내구년한을 고려한 재료, 공법을 사용해야 하며 내구성에 대한

증명된 자료가 없는 새로운 시설은 적절한 방법으로 내구성에 대한 시험을

한 후 도입해야 한다.

③ 구조물 자체하중과 이용자의 하중을 고려하여 품질보증기간동안 시설의

파괴나 변형이 일어나지 않아야 한다.

2) 이행요구조건

① 본 장에서 기술되지 않은 유희시설에 대해서는 특별시방서 및 설계도면정

을 따르되 감독자의 사전승인을 받는다.

② 재질, 모양, 치수, 색깔, 마무리 정도, 구조, 기능 등에 대하여 설치전에

감독자의 승인을 받는다.

③ 공사용 자재중 한국산업규격품이 있는 경우에는 이를 우선적으로 사용해야

하며 주요자재의 견본 및 시험재료에 대하여 견본품을 준공시까지 비치

해야 한다.

④ 시공업체 현장 책임자는 조형물 제작 및 시공경험이 있으며 공장설비를

갖춘 숙련된 업체에 의해 시행되어야 하며 공장제작과정에 대한 감독자의

검사요청이 있을 경우 이에 응해야 한다.

⑤ 설치 업체의 상호 및 연락처, 생산일자, 모델명 등의 명기한 표시판을 잘

보이는 곳에 설치하는 것을 원칙으로 하고 건설공사 실명제와 관련하여

시행한다.

⑥ 설치는 수평과 수직을 정확하게 유지하여 가설치를 한 후 본 설치를 해야

한다.

⑦ 시설조립에 사용되는 연결재는 규정된 도구로만 해체가 가능하도록 하고

인력에 의해 풀어지지 않아야 한다.

⑧ 본 시방서의 규정을 적용하기 위해서는 적정한 품질기준, 공사기간, 공사비

의 조건이 사전에 구비되어야 한다.

⑨ 발주자는 품질시험 및 검사를 위해 당초 계상된 품질관리비외의 비용이

지출될 경우 수급인의 요청에 따른 추가비용을 부담하여야 한다.

3. 재료 및 제작

철재

① 철재 재료는 한국산업규격(KSD 3507)과 동등하거나 그 이상의 품질을

가진 것을 사용한다.

4. 제조, 가공, 외관 및 설치

① 기초 콘크리트위 셋트앙카에 의해 시설물의 기둥과 기초 부위를 고정할 때        단단히 고정하며 이완되지 않도록 한다.

② 기초 부위가 양생될 때까지는 시설물의 이용은 하지 않도록 하여야 한다.

1) 이음 및 접합

(1) 철물 및 이음재료에 의한 접합

① 접합에 사용되는 철물 및 이음재료는 도금이 된 것이나 스테인리스 등의

녹슬지 않는 재료를 사용해야 한다.

② 철물구멍의 위치를 정확히 하고 그 구멍의 지름은 기준을 넘지 않도록

하여야 한다.

③ 구조재의 못은 접합면에 수직으로 박는다.

④ 접합부분 또는 돌출부분은 표면에서 돌출되지 않도록 해야 하고 불가피할

경우 돌출부위는 캡을 씌우도록 해야 한다.

⑤ 철물 부분은 녹이 슬지 않은 제품이어야하고, 서로 만나는 부위의 용접

면은 2mm이상 덧살이 올라와서는 안 된다.

⑥ 구조용 각관은 내외면이 항상 일정하여야하며 외부의 충격에 견고히 견디

어야 한다. (KSD 3568 기준이상)

⑦ 철물 가공 부분은 절곡 및 절단부위는 항상 일정하게 맞추어 가공하여

손상된 부위는 재손질하여 마무리가 양호 하여야 한다.

2) 도장 및 마무리

① 볼트구멍주위, 맞물림 부분, 목재와 이음재료 부분은 매끄럽게 처리하고

볼트머리는 톱밥이나 캡을 사용하여 묻히도록 한다.

② 도장면의 보호를 위하여 완전히 건조될 때까지 보양을 해야 하며, 필요한

경우에는 줄을 치거나 경고안내판을 설치해야 한다.

③ 기온이 5℃이하, 습도 85%이상, 흑서기, 강우시에는 도장을 해서는

안되며, 맑고 건조하며 바람이 없는 날 시행한다.

5. 시 험

1) 표면처리

①  금속부 도막 밀착성 시험

: 금속부 도막 밀착성 시험은 시험편에 예리한 칼로 칼날이 금속 바탕에

닿도록 1mm간격으로 서로 직교하도록 괘선을 11줄씩 긋고 1×1mm의

칸을 100개 만든다. 그 위에 KS A 1528 (셀로판 점착 테이프)에 규정

하는 점착테이프를 붙인 후 즉시 떼어내어 도막이 벗겨지는지 유무를

조사한다.

② 금속부 도막 방청성 시험

: 금속부 도막 방청성 시험은 시험편에 예리한 칼로 칼날이 금속 바탕에

닿도록 각 대각선으로 홈을 내어 [그림 1]과 같이 3% 소금물(15~25°C)을

비이커에 길이 약 70mm넣은 것에 홈을 낸 시험편을 약 반쯤 담그고 150

시간 경과 후 담근 채로 홈의 양쪽 3mm 바깥쪽에 부풀음의 유무 및 끌어

올려서 조용히 물로 씻은 후 건조시켜 홈의 양쪽 3mm 바깥쪽의 녹의 유무

를 조사한다.

[그림 1] 금속부 도막방청성 시험

7. 포장 및 표시

1)포장

매 제품은 운반 및 적재등 보관 관리에 용이하도록 일반 상관례에 따라

제품이 손상되지 않도록 완전하게 포장 하여야 한다.

2) 표시

매 제품에는 적당한 크기와 모양의 공용물품표지를 선명하게 표시 하여야 한다.

8. 기 타

본 특수조건에 명시되지 않은 사항은 견품과 동등 이상의 품질로 하여야 하며,

기타 사항은 일반사항은 일반 상관례에 따른다.