음수대 규격서

모델명 : i-8403

규  격 : 902 x 828

1. 적용범위

1.1 적용범위

이 규격은 각급 학교, 공공기관 및 대형건물의 실외에 설치되는 수도 직결식 음수대로 급수조절이       용이한 절수용 음수대(이하“음수대”라 한다)에 대하여 규정한다.

2. 필요조건

2.1 재료

음수대의 재료는 부속명칭에 따라 다양하며 공급업체와 수요기관의 협의에 따르며, 일반적인

명칭과 재료 및 규격은 다음과 같다.

2.1.1

음수대에 사용되는 냉간 압연 스테인리스 강판 및 강대는 KSD 3698의 규격품을 사용하여야

한다.

2.1.2

수도꼭지는 KS B 2331과 동등 이상의 품질을 가진 것으로 손잡이가 달린 가로형 수도꼭지

제품으로 허용압력 0.75MPa 이상으로 사용하여야 한다.

2.1.3

보온재는 KS M 3862의 폴리에틸렌 보온재 또는 이와 동등이상의 품질을 가진 것으로

난연성의 재료를 사용하여야 한다.

3. 제조 및 가공

3.1

음수대의 몸체는 냉간압연 스테인리스 강판을 공작도면에 따라 절단, 절곡, NCT 및 특수

용접 가공 처리하여 공장에서 제작하고 현장에 설치 할 수 있도록 이동이 가능한 구조이여야

한다.

3.2

음수대의 모든 접합 고정부위는 견고하게 특수 용접하고 용접부위는 미관을 고려하여 정교

하게 연마하여 마감하여야 한다.

3.3

수도꼭지는 급수배관 말단에 건고하게 부착하고, 작동 시 유격이 없도록 하야야 한다.

3.4

수도배관 설비는 배관용 스테인리스 관을 사용하고 이음부위는 특수용접으로 마감하고

이음부위에 누수 되지 않도록 하여야 한다.

3.5

음수대는 수리가 가능토록 점검 문을 만들며, 설치 후 유동이 없도록 기초바닥에 고정하여야

한다.

4. 성능

4.1   성능

(1)음수대의 성능은 다음과 같다.

구 분	시험 항목	단 위	규 정 치	시험 방법
완제품	내구성	M	1.5	O. KICM-QA-820(2010.03.31) 품질지침서 기준에 따름(한국생활환경시험연구원)
	내압성	Kgf/㎠	12이상
	내 수격성	Kgf/㎠	15이하
	내한성	℃/1시간	-20±1
	비산방지	㎖/분당	50이하
	누수차단	분	3이내

5. 마감 및 외관

5.1

마감 및 외관 음수대는 표면에는 현저하게 겉모양을 손상시키는흠, 거스러미, 날카로운

모서리 등이 없어야 하고 뒤틀림이나 변형이 없도록 하여야한다.

6. 기타사항

6.1 계약상대는 수요기관의 요구 장소에 음수대를 설치하여 시험가동 한 후 인도하여야한다.

7. 검사 및 시험

7.1 검사방법

7.1.1 검사물의 크기 및 구성방법, 시료의 크기 및 채취방법은 KS A

3151(랜덤 샘플링 방법)에 따른다.

7.1.2 완제품의 색상 및 겉모양 등은 육안으로 검사하되 치수는 기구

를 이용하여 측정하여야 한다.

7.2 시험방법

시 험 항 목	품 질 기 준	시 험 방 법
겉모양	±3mm이하	KICM - GA -820 (품질지침서 기준)
내구성	1.5M	KICM - GA -820 (품질지침서 기준)
내압성	12Kgf/㎠이상	KICM - GA -820 (품질지침서 기준)
내 수격성	15Kgf/㎠이하	KICM - GA -820 (품질지침서 기준)
내한성	-20±1℃/1시간	KICM - GA -820 (품질지침서 기준)
비산방지	50㎖/분당이하	KICM - GA -820 (품질지침서 기준)
누수차단	3분이내	KICM - GA -820 (품질지침서 기준)

8. 포장 및 운반

8.1 포장

-완제품은 비닐 랩을 접착시켜 운반 및 하차 시 파손이 없도록 공급 하여야 한다.

8.2 운반

- 공장에서의 가조립상태(모듈화 상태)후 제품 운반시, 긁힘 또는눌림이 발생되면 안된다.

9. 기타

이 규격에 명시되지 않은 사항은 일반 상 관례에 따른다.