시     방    서(규격서)

【품명,규격】: 볼라드(i-9807)

1. 목적

본 시방서는 차량 진입의 통제가 필요하거나 자전거 전용 도로 등, 보행자의

안전과 통행에 지장을 주는 것을 사전에 예방하고, 차량이 보도에 진입할 수 없도록 하여 주.정차할 때 발생할 수 있는 안전사고 및 보도 파손의 원인을 제거하기 위하여 설치되는 매립식 화강석 볼라드의 시공이 확실하고 안전하게 설치되며 지속적인 유지관리가 되도록 함을 목적으로 한다.

2. 목적

본 시방서는 화강석 볼라드의 시공 및 유지관리에 적용한다.

3. 제품의 명칭 및 규격

가. 명 칭 : 석재볼라드(마천석 통석)

나. 규 격 : 195x150xH500 (허용오차범위 100mm)

1) 시공에 들어가기 전에 운전자뿐만 아니라 보행자의 안전을 위한조치를 취한다.

2) 볼라드의 설치 위치와 방법은 설계도 및 시방서에 의거하여 시공한다.

3) 석재 볼라드의 기초는 현장의 설치 여건에따라 석재고정용 에폭시, 또는

고정용 몰탈을 사용하여 흔들림없이 고정한다.

4) 기초 콘크리트를 사용하여 설치할 경우 완전히 양생될 때까지 시공유지

를 위하여 적절한 조 치를 하여야 한다.

※ 콘크리트 타설시 지상으로 돌출되는 본체에 이물질이 묻지 않게

하고 만약 콘크리트가 묻은 경우 양생되기 전 물로 닦아낸다.

5) 볼라드는 수평,수직을 유지하여 시인성이 좋고 도시 미관과 어우러 지게

설치하여야 한다.

6) 설치가 완료되었을 시는 주변을 깨끗이 정리하고 통행에 불편이 없도 록

조치한다.

시공이 완료되면 발주처 및 감독관의 입회 하에 검수를 받는다.

※ 발주처 및 감독관의 입회가 불가능 할 경우 시공 과정의 전,중,후을 촬영 하여 설계도 또는 시방서 대로 완료되었음을 입증하도록 하여야 한다.